***PC-815*   *8迴路 15A電源開關控制器***



***□規格說明□***

可隔離保護 DMX512的輸入與輸出裝置

8 迴路電源開關控制器

每迴路最大可承受1000W

總負載最大可承受15A

輸出方式採用H型插座

電源輸入線最長為4呎

電源輸入：AC 110V或220V

外觀尺寸：482 × 44 × 150 mm ( W × H × D )

重量：2 kg