***SW-1220II***  規格說明

*SW-1220II*

***Magic***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

總電源開關

1. 12迴路20A電源開關箱
2. 每迴路最大可承受 20A
3. 電源供給: AC 110V 或 220V
4. 輸出過載保護: 20A  無熔絲斷路器
5. 外觀尺寸: 482 x 132 x 250 mm (W x H x D)
6. 重量: 4 kg